ЛИТЕЙНО-ПЛАСТМАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Литейно-пластмассовое производство предлагает услуги по изготовлению деталей:

- из алюминиевых сплавов методом литья под давлением на литьевых машинах итальянского производства IDRA 380s ; IDRA 900s.

Габаритные размеры (мах) : 500х500х300 мм.

Вес отливок 0,01-2,5 кг.

- из термопластичных материалов на термопластавтоматах горизонтального типа с номинальным обьемом впрыска от 63 см.куб. до 2000 см.куб.

Габаритные размеры (мах) : 500х500х200 мм.

Вес отливок : 0,001-2,0 кг.

Материалы: полиэтилен; полистирол; сополимеры стирола; полиамиды; полипропилен; полибутилтерефталаты.

-из реактопластичных материалов и резиновых смесей методом литьевого и прямого прессования на гидравлических прессах с номинальным усилием до 100 т.

Габаритные размеры (мах) : 200х200х100 мм.

Материалы: фенопласты ; пресс-материал АГ-4В ; резиновые смеси.

-из синтетических каучуков (EPDM) методом литья на вертикальной инжекционной машине производства фирмы «TIENKANG» (Тайвань).

Габаритные размеры (мах) : 700х700х100 мм.

-трубку ТКР методом профилирования на горизонтальной червячной машине МЧТ-63 диаметром от 4 до 18 мм с толщиной стенки 0.7-1,2 мм.